三明市司法局网络改造项目询价公告

现面向三元区内各电脑公司、网络工程集成商公告询价，诚邀报价。

**一、项目需求**

网络改造涉及办公室 26间共51 个工位，各办公室人数最多的4人、最少的1人。总交换机分线至各办公室，各办公室安装5口或8口小交换机分线到各工位电脑、外设，网线需套线槽。费用包括本项目所需材料（网线、水晶头、管材、跳线、辅助材料、信息点打标编号等）及施工费、技术服务费。

详见《采购清单》。

**二、经费限额**

本项目经费上限人民币30000元，不设经费下限，中标价即为结算价，不接受项目变更。建议报价单位进行现场勘察并充分计算所需材料及相关费用。

**三、结算方式**

项目竣工验收合格后一次性结算，不设预付款、进度款。

**四、报价内容**

按《采购清单》逐一列出报价，含报价商品品牌型号、技术参数及价格等必要项。如报价方认为本项目有其他必须费用，请在《采购清单》列明项目外单独列出。附报价单位营业执照复印件或照片及联系方式等必要信息，报价材料需加盖报价方有效印章。

**五、报价方式**

全部报价材料整理成一个PDF文档，发送至smsfjxj@126.com邮箱。

**六、询价时间**

2023年5月29日至2023年6月2日12时00分，截止时间以邮箱系统时间为准。

**七、其他事项**

本公告及其附件所列需求及技术参数为报价必须响应项，报价方需做出响应及承诺，否则视为无效报价。如有疑问，或需现场踏勘，请致电18350895918。

附件：采购清单

                     三明市司法局

                       2023年5月28日

附：采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络线 | CAT6类无氧铜线芯非屏蔽千兆网络线  1.工作电容:≤5.6nF/100米  2.线对对地电容不平衡≤330pF/100米  3. 额定传输速率(NVP):65%  4. 线对时延差:≤45ns/100米  5.最大导体直流电阻:702Ω/100米(23AWG)  6.线对直流不平衡电阻:2%  7.绝缘电阻最小值(MΩ/Km):5000  8.传输带宽大于500MHz  9.23AWG线规  10.整箱线长305米 | 4 | 箱 |  |  |  |
| 2 | 水晶头 | CAT6类水晶头 | 2 | 盒 |  |  |  |
| 3 | 理线架24口 | 理线架 | 2 | 个 |  |  |  |
| 4 | 切换器 | 多电脑kvm切换器2口 usb 二进一出显示器键鼠共享VGA | 49 | 个 |  |  |  |
| 5 | 跳线 | CAT6类千兆高速连接线，8芯双绞线，成品5米 | 50 | 条 |  |  |  |
| 6 | 跳线 | CAT6类千兆高速连接线，8芯双绞线，成品8米 | 50 | 条 |  |  |  |
| 7 | 跳线 | CAT6类千兆高速连接线，8芯双绞线，成品10米 | 30 | 条 |  |  |  |
| 8 | 跳线 | CAT6类千兆高速连接线，8芯双绞线，成品15米 | 30 | 条 |  |  |  |
| 9 | 跳线 | CAT6类千兆高速连接线，8芯双绞线，成品20米 | 20 | 条 |  |  |  |
| 10 | 标签 | 机柜、配线架、光缆、双绞线、跳线、信息插座等诸多设备都必须贴上相应的标签，使其拥有唯一的标识，从而便于测试、使用和管理 | 200 | 对 |  |  |  |
| 11 | 线槽 | PVC线槽 国标A槽 明装明线走线槽网线电线槽方形槽 39×19×4米 | 80 | 根 |  |  |  |
| 12 | 电工管 | PVC线管 国标A管 冷弯埋地穿线管绝缘阻燃电工套管Φ16mm | 30 | 根 |  |  |  |
| 13 | 电工管 | PVC线管 国标A管 冷弯埋地穿线管绝缘阻燃电工套管Φ25mm | 50 | 根 |  |  |  |
| 14 | 安装辅材 | 弯头、扎带、膨胀仔、自攻螺丝、玻璃胶等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 15 | 施工费 | 本项目所需所有线路布线、套管、线槽安装实施、取孔等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 技术服务费 | 本项目所需网络设备安装调试，内、外网网络调试，终端设备安装、软件安装、外设安装，信息点、线路连接测试等 | 1 | 项 |  |  |  |